|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type of data | Data | T & P | κR32,R125,A | κR32,R125,B | κR125,R32,A | κR125,R32,B | κR32,IL,A | κR32,IL,B | κILR32,A | κILR32,B | κR125,IL,A | κR125,IL,B | κILR125,A | κILR125,B | (x-xcalc)2 | (P-Pcalc)2 |
| Binary | R32-IL | 4 T | - | - | - | - | -0.05450 | 0 | -0.10943 | 0 | - | - | - | - |  | x |
| R32-IL | 4 T | - | - | - | - | -0.04776 | 0 | -0.07529 | 0 | - | - | - | - | x |  |
| R32-IL | 4 T Tdep |  |  |  |  | 0.06399 | -0.10862 | 0.63257 | -0.69149 |  |  |  |  |  | x |
| R32-IL | 4 T Tdep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| R125-IL | 4 T | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.00356 | 0 | 0.28636 | 0 |  | x |
| R125-IL | 4 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| R125-IL | 4 T Tdep |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.08814 | 0.08489 | -1.19599 | 1.56874 |  | x |
| R125-IL | 4 T Tdep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| R32-R125 | 4 T | 0.0093 | 0 | 0.0074 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | x |
| R32-R125 | 4 T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| R32-R125 | 4 T Tdep | 0.39255 | -0.38911 | 0.38923 | -0.37544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| R32-R125 | 4 T Tdep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Ternary | R32-R125-IL | 298 (0.1,0.25) | 0.8805 | 0 | 0.0288 | 0 | -0.0639 | 0 | 0.32976 | 0 | -0.0009 | 0 | 1.4316 | 0 | x |  |
| R32-R125-IL | 298 (0.1,0.25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |